Caratteristiche

Dotato di valvola anti-slittamento per l’abbassamento in modo sicuro qualora dovesse esserci una perdita nell’impianto

Protezione del piede

Finecorsa elettromeccanico: protegge efficacemente il veicolo dalla collisione in testa

Dotato di 2 cavi in ​​acciaio per equalizzare la forza di trazione

Sbloccaggio manuale

Specifiche tecniche

Capacità: 5.000 kg

Altezza: 4,810 mm

Larghezza: 4,110 mm

Altezza di sollevamento: 1.850 mm

Altezza minima: 110 mm

Lunghezza del braccio: 950 - 1800 mm

Tempo di sollevamento: 50 s

Potenza del motore: 3 kW

Tensione: 380 V / 50 Hz

Quantità di olio: 12 l

Peso: 960 kg