**Descrizione**

Smonta ammortizzatori pneumatico universale - per autoveicoli e monovolume. SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON VALVOLA DI SICUREZZA. ACCESSORI INCLUSI.

**SAL- Sistema Auto Livellante**
I due bracci auto livellanti consentono di lavorare facilmente sia sulle molle coniche sia su quelle disassate.

**Cilindro: Corsa e Spinta**
Grazie a una corsa di 330 mm è possibile utilizzare questa macchina anche per gli ammortizzatori lunghi degli autoveicoli e dei monovolume.
Con una pressione di esercizio di 10 bar la macchina esercita una forza di compressione di 1226 Kg senza perdere potenza.

**Tecnologia in alluminio**
Il cilindro in lega leggera di alluminio, resina di nylon e fibra di vetro impedisce la corrosione e l‘ossidazione delle parti interne della macchina.

**Sistema porta staffe**
Il porta staffe frontali e laterali garantiscono una facile sostituzione e posizionamento sia delle staffe, sia della morsetta.

**Valvola di comando e protezione**
Pedale di comando e protezione con interblocco Il pedale di comando funziona solamente quando la macchina è collegata al sistema di aria compressa.
Conseguentemente la macchina può essere scollegata senza alcun pericolo garantendo la massima sicurezza. In caso di protezione aperta la macchina è dotata di una valvola di interblocco che ne impedisce il funzionamento.

**Porta oggetti**
La macchina è fornita con un pratico e sicuro porta oggetti.

**CE**La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
**Dimensioni macchina**: 520x300x1400 mm
**Dimensioni imballaggio**: 650x400x1400 mm
**Peso macchina**: 65 Kg
**Pressione di esercizio**: min 6 bar, max 10 bar
**Corsa cilindro**: 330 mm
**Spinta**: 10 bar=1.226 Kg

**Cod. 321 055 000**